For vaktmannskapene

INSTRUKS FOR SNØPRODUKSJON

Oppstart

1. Åpne for tilgang av luft og vann til 1 stk snøkanon.
2. Start av kompressor. (ca +10 gr på displayet)
3. Åpne vanntilførsel til høytrykkspumpe.
4. Starte vannpumpe og åpne kran ut til tilførselsrør til lansene / kanon. (Kran på pumpe)
5. Starte antall kanoner/ lanser etter vanntilførsel og kulde. (Dette avklares med Hans / Odd Martin)
6. Justering av vannmengde etter temperatur (snøfuktighet).

Stopp

1. Stenge vanntilførsel til vannpumpe.
2. Stanse vannpumpe
3. Stans av kompressor
4. Tømme vannslanger for vann. NB! Husk at vanntrykket må være borte før slangekoblinger åpnes.
5. Sorte slanger skal inn i kompressorhus. De korte blå slangene skal tømmes og kan legges ned i kummene.

Driftsstans (eks.1 kanon)

1. Stenge av vann og luft i kum for respektiv kanon.
2. Koble av slangene og tømme de for vann / kondens. NB! Husk høyt trykk.

Sikkerhet.

1. Slanger med høyt trykk skal aldri røres under trykk. (Gjelder både luft og vann)
2. Ingen berøring av 400 volts-anlegget. Dette skal utføres av sertifiserte mannskaper.
3. 1 person på vakt på dag/kveld fra kl 1500 – 2100.

2 personer på vakt om natta fra kl 2100 – 0700.

1 person på vakt, på dagtid i helgene fra kl 0700 – 1500.

Bakvakt:

Hans Lyngved tlf 94181350 E-post: hans.lyngved@steinkjer.kommune.no

Odd Martin Saursaunet tlf 95138571 E-post:oddsaurs@hotmail.com